Merten GmbH & Co.KG (C) 2004

INSTALLATIONSHINWEIS:
=====================

Bevor das FMLoader32 Update gemacht werden kann, muss das 
FMTool und/oder Mini-FMTool in Originalversion installiert sein!


Das Update ist nur für die Betriebssysteme ab Windows NT4 SP6, 2000 und XP geeignet:

1.) Bitte öffnen Sie die ZIP-Datei und legen Sie diese in einen temporären Ordner,
    z.B. c:\fmtemp\

2.) Führen Sie die Datei-setup.bat im obigen Verzeichnis aus. Es werden nacheinander 
    zwei Programme installiert.

   a) FMLoader32: Geben Sie unbedingt den Originalpfad des FMTools oder Mini-FMTools an,
      z.B. C:\EIB\FMTool

   b) Falcon Version 1.23. Hier sind keine Angaben notwendig.
	
3.) Falls Sie das FMTool und das Mini-FMTool updaten wollen, müssen Sie dieses Update für jedes Tool separat durchführen.


Hinweise:

Falls sich der FMLoader32 nicht installieren lässt (Java Fehlermeldung), muss eine neue 
Version der "Java Virtual Machine" installiert werden (z.B. Java VM auf http://java.sun.com/).

Falls sich Falcon Version 1.23 nicht installieren lässt (Fehlermeldung: falsche Service Pack Version),
muss der "Microsoft Installer" Version 2 zuerst installiert werden. Dazu benötigen Sie die Datei 
InstMsiW.exe. Diese ist erhältlich unter http://www.microsoft.com/downloads/

Unter Win NT4 muss im Falle eines Kommunikationsproblems über den EIB Bus, der FIFO Speicher der 
Kommunikationsschnittstelle ausgeschaltet werden.

